**广州东华职业学院A16教学楼项目课室门，防火门工程采购需求公开征集的公告**

一、项目概况：广州东华职业学院A16教学楼项目防火门及课室门工程，现场门框已安装完成，门扇及其配件未安装，地下室门个别门框未安装完成，现邀请有能力提供质量合格货物的供应商参与本项目的采购需求征集

二、需求清单：（工程门类别、工程量见下表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 编号 | 等级 | 门框尺寸 | 数量 | 面积 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 宽 | 高 | （樘） | （㎡） | （元/㎡） | （元） | 　 |
| 钢质防火门扇 | FM丙0619 | 丙 | 600 | 1900 | 5 | 5.7 | 　 | 　 | 2层 |
| 钢质防火门扇 | FM1221甲 | 甲 | 1200 | 2100 | 13 | 32.76 | 　 | 　 | 天面5个，1层8个 |
| 钢质防火门扇 | FM1821甲 | 甲 | 1800 | 2100 | 2 | 7.56 | 　 | 　 | 天面1个，地下室1个，门框一套未安装 |
| 钢质防火门扇 | FM0920甲 | 甲 | 900 | 2000 | 5 | 9 | 　 | 　 | 地下室门框5套未安装 |
| 钢质防火门配套 | FM0920甲 | 甲 | 900 | 2000 | 1 | 1.8 | 　 | 　 | 地下室还差门框1套材料。门框门扇材料一套 |
| 钢质防火门扇 | FM1521甲 | 甲 | 1500 | 2100 | 12 | 37.8 | 　 | 　 | 地下室11个，首层1个，地下室门框8套未安装 |
| 钢质防火门配套 | FM1521甲 | 甲 | 1500 | 2100 | 3 | 9.45 | 　 | 　 | 地下室还差门框3套材料。门框门扇材料3套 |
| 钢质防火门扇 | FM0819甲 | 甲 | 800 | 1900 | 5 | 7.6 | 　 | 　 | 地下室4，2层1个 |
| 钢质防火门扇 | FM0719甲 | 甲 | 700 | 1900 | 3 | 3.99 | 　 | 　 | 2层 |
| 钢质防火门扇 | FM0821甲 | 甲 | 800 | 2100 | 4 | 6.72 | 　 | 　 | 1层 |
| 钢质防火门扇 | FM2221甲 | 甲 | 2200 | 2100 | 10 | 46.2 | 　 | 　 | 2层，4-12层 |
| 钢质防火门扇 | FM1221乙 | 乙 | 1200 | 2100 | 8 | 20.16 | 　 | 　 | 天面1个，1层4个，地下室3个，门框3套未安装 |
| 钢质防火门扇 | FM1521乙 | 乙 | 1500 | 2100 | 105 | 330.75 | 　 | 　 | 天面2个，2层，4-12层96个。1层6个，地下室1个，门框一套未安装 |
| 钢质防火门扇 | FM2221乙 | 乙 | 2200 | 2100 | 41 | 189.42 | 　 | 　 | 天面1个，2层，4-12层40个 |
| 钢质防火门扇 | FM1021乙 | 乙 | 1000 | 2100 | 10 | 21 | 　 | 　 | 2层，4-12层 |
| 钢质防火门扇 | FM1121乙 | 乙 | 1100 | 2100 | 10 | 23.1 | 　 | 　 | 2层，4-12层 |
| 钢质防火门扇 | FM1821乙 | 乙 | 1800 | 2100 | 11 | 41.58 | 　 | 　 | 2层，4-12层10个，1层1个 |
| 钢质防火门扇 | FM2021乙 | 乙 | 2000 | 2100 | 10 | 42 | 　 | 　 | 2层，4-12层 |
| 钢质防火门扇 | FM1621乙 | 乙 | 1600 | 2100 | 45 | 151.2 | 　 | 　 | 2层，4-12层42个，1层1个，地下室2个，门框2套未安装 |
| 钢质防火门扇 | FM1921乙 | 乙 | 1900 | 2100 | 1 | 3.99 | 　 | 　 | 1层 |
| 钢质防火门扇 | FM2121乙 | 乙 | 2100 | 2100 | 1 | 4.41 | 　 | 　 | 1层 |
| 钢质防火门扇 | FM2021乙 | 乙 | 2000 | 2100 | 1 | 4.2 | 　 | 　 | 1层 |
| 钢质木纹转印防火门扇 | M1021 | 　 | 1000 | 2100 | 189 | 396.9 | 　 | 　 | 1-12层 |
| 钢质木纹转印防火门扇 | M1121 | 　 | 1100 | 2100 | 36 | 83.16 | 　 | 　 | 1-12层 |
| 钢质木纹转印防火门扇 | M1521 | 　 | 1500 | 2100 | 224 | 705.6 | 　 | 　 | 1-12层 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 755 | 2186.05 | 　 | 　 | 　 |

三、供应商资格要求

1. 必须是依法注册的、具有独立法人资格有能力和资质为本项目提供服务的单位
2. 必须遵守相关的国家法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德
3. 不接受联合体
4. 不允许转包、分包
5. 在信用中国等国家信用网站上无不良记录
6. 联系方式

 1.联系人：庞老师

 2.联系电话：17336244283

 广州东华职业学院发展规划处

 2023年6月1日